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SOLICITUD ASISTENCIA PUESTA EN MARCHA – VRF INSTALACIONES A TRES TUBOS
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SOLICITUD ASISTENCIA PUESTA EN MARCHA – Mini VRF 8HP o 10HP 
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NOMBRE DEL EDIFICIO / PROPIEDAD / USUARIO:      
DIRECCIÓN DE LA INSTALACION      
CÓDIGO POSTAL      
LOCALIDAD      
PROVINCIA           
EMPRESA INSTALADORA: 
PERSONA QUE HA REALIZADO LA INSTALACION      
Sr.      
Teléfono Fijo:                  Teléfono Móvil:       
UNA VEZ RECIBIDA TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA, EL SAT CONTACTARA CON DICHA PERSONA PARA COORDINAR LA FECHA DE LA VISITA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS LABORABLES Y MÍNIMO DE 2
_________________________________________________________________________________________
Marcar con una cruz las operaciones realizadas y enviar por correo a  puestaenmarcha@toshiba-hvac.es
incluyendo el esquema de la instalación, tanto frigorífico como de controles.
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Tipo de sistema instalado:        FORMCHECKBOX 
  Mini SMMS-e 8HP            FORMCHECKBOX 
  Mini SMMS-e 10HP       
 Nº sistemas instalados      Nº de unidades interiores instaladas       

Tipo de controles instalados: Individuales  FORMCHECKBOX 
     Grupos  FORMCHECKBOX 
           Control Central  FORMCHECKBOX 

                                                  (Indicar modelo)        

     (Indicar modelo)        

                                                                                                                 ¿Se va a instalar ordenador? Si   FORMCHECKBOX 
           
                                                                                                                                                                No  FORMCHECKBOX 
    
¿Existen recuperadores entálpicos? Si   FORMCHECKBOX 
           indicar modelos/S:              

                                                         No   FORMCHECKBOX 
 
El esquema de la instalación adjunto es el definitivo instalado y contiene todas las modificaciones o correcciones realizadas   Si  FORMCHECKBOX 
    No  FORMCHECKBOX 

Se ha comprobado que se cumplen los límites de longitud de la tubería instalada……….…...…..Si  FORMCHECKBOX 
    No  FORMCHECKBOX 

¿La tensión eléctrica de alimentación es definitiva (no conexión provisional) SIN generadores?  Si  FORMCHECKBOX 
    No  FORMCHECKBOX 

¿En qué posición  se  han colocado las Y’s de las unidades interiores?   

                   FORMCHECKBOX 
 Horizontalmente            FORMCHECKBOX 
 Verticalmente           FORMCHECKBOX 
  Ambos              FORMCHECKBOX 
 En oblicuo 
Todos los cableados eléctricos tanto de interconexión o control son apantallados y están debidamente comprobados y conectados a su correcto componente de destino…………….... Si  FORMCHECKBOX 
   No  FORMCHECKBOX 

La alimentación eléctrica estará conectada durante al menos 24 horas antes de la puesta en marcha para calentar el aceite del compresor y poder arrancar el/los equipos………….………Si  FORMCHECKBOX 
   No  FORMCHECKBOX 

¿A qué presión se ha realizado la prueba de estanqueidad con Nitrógeno?       kg.

¿Durante cuánto tiempo se ha realizado esta prueba?           horas           

Se mantendrá toda la instalación en vacío antes de la llegada del técnico de Toshiba para proceder a la carga de refrigerante adicional. Se recomienda hacer el vacío durante al menos 24 horas para garantizar que se evacua toda la humedad.    
                                              ¿En que tubos se ha realizado el vacío?

                                                   FORMCHECKBOX 
   Líquido           FORMCHECKBOX 
    Aspiración Gas            

El instalador es responsable de disponer con exactitud de los datos de diámetros y distancias de tubería instalada ya que de ello dependerá el cálculo correcto de la carga de refrigerante adicional. Dicha carga de refrigerante y puesta en marcha  la hará el instalador con la supervisión del técnico de Toshiba .Tanto el refrigerante adicional como la báscula debe llevarla el instalador para la puesta en marcha.  Si       No 
Es esencial que la instalación esté totalmente acabada según las instrucciones del Manual de Instalación que se adjunta con la máquina y que las operaciones estén totalmente terminadas.
En caso contrario no se podrá realizar la Puesta en Marcha y esto puede generar gastos y retrasos. 
¿Todas las operaciones están realizadas y comprobadas?............. Si       No 
La puesta en servicio correspondiente a los Controles Centrales Avanzados no se puede realizar a la misma vez que la Puesta en Marcha del sistema frigorífico. Una vez realizada la PM el instalador deberá recoger unos parámetros (códigos DN’s ) y los deberá facilitar al Dept. Técnico para completar la PM del control. 

Si necesita ayuda o documentación sobre alguno de los puntos expuestos contacte con el Dpto. técnico en el teléfono 91.217.23.00

DIÁMETROS Y DISTANCIAS DE TUBERÍA DE LÍQUIDO INSTALADA
Es imprescindible disponer con exactitud de los datos de diámetros y distancias de tubería instalada ya que de ello dependerá el cálculo correcto de la carga de refrigerante adicional requerido en la instalación así como el buen funcionamiento y fiabilidad del sistema. De no tener esta información no se puede proceder a la puesta en marcha del sistema.
NOTA IMPORTANTE: registrar sólo las longitudes de las tuberías de LÍQUIDO
Longitudes a rellenar por instalador (en metros): 

	Diámetro de la tubería de líquido
	longitud de las tuberías de Líquido(m)

	1/4
	     


	3/8
	                              

	1/2
	     


MUY IMPORTANTE:

Indicar el modelo de la unidad exterior:....MCY-
Datos a rellenar por el departamento técnico de Toshiba:

Siguiendo el manual de instalación, añadiendo el refrigerante según las unidades interiores, el factor de corrección dependiendo del modelo de la unidad exterior.
La cantidad total de refrigerante adicional es de:       
RELLENAR UNA HOJA COMO ESTA PARA CADA SISTEMA Y ENVIAR A:
puestaenmarcha@toshiba-hvac.es
           Firmado empresa solicitante:


                                          Fecha:           
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